RAPPORT DE TRI

Date	No de Lot	No d'inspection
Emballeur	Compagnie de tri
Code de quantité/

taille de la boîte	Taille du lot	No de commande

des étiquettes
Étiquettes	Quantité
Destination	Marques
CODE DE BOÎTE	QUANTITÉ	CODE DE BOÎTE	QUANTITÉ
1	6
2	7
3	8
4	9
5	10

Réglage de détecteur double des défauts de boîtes de conserve (0.001")* Couvercle ________ Fond _________

* attachez l'imprimé d'ordinateur automatisé de détecteur double des défauts

Valeurs de consigne de la trieuse pondérale (grammes):	Poids insuffisant______ Poids excédentaire_______

Défauts sérieux
Total	Total	Total
Abrasion grave	Faux serti	Bord à sertir endommagé
Serti coupant	Profil du fond fissuré	Défaut dans la feuille de tôle
Bord à sertir déchiré	Serti fissuré à la base	Trou d'épingle
Sertir déchiré	Ourlet endommagé	Éraflure d'emboutissage
Double Fond	Fond enfoncé	Picot en "V"
Affaissement
Défauts mineurs
Affaisement, mineur	Flochage	Poids excédentaire

Nombre total de défauts sérieux : _________________ Nombre total de défauts mineur : ________________

Nombre total de boîtes examinées: ________________ Nombre total de boîtes étiquetées: _______________

NOMBRE DE DÉFAUTS_________/100,000 boîtes	SIGNATURE: ______________________________

Remarques:__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________